* Diagrama

  Descrição gerada automaticamenteAtualização OTA (Over-the-Air)
* Liga metade da planta por 15min e desliga 15min.
* NTP Server para atualização da hora.
* Enviar Json a cada 1 min
* Formato do Json:

{

"temp":158,

"flow":85,

"electric\_current":8

}

* 16 Placas independentes para envio das informações p/

a plataforma da Azure.

* A placa 01 será um pouco diferente pois ela irá controlar

os ciclos de 15 min (conector KRE DNP)